**Основные технические параметры**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип входной сети | 3-х фазная 3х380В,  |
| Сечение поводящего кабеля | до 95 кв.мм. |
| Номинальный ток | до 63А |
| Защита от проникновения | IP54 |
| Система заземления | TN-C, TT, IT-N,TN-S, TN-C-S |
| Пожаробезопасность | соотв. ГОСТ 12.1.004-91 |
| ЭМС | соотв. ГОСТ Р 50656-2001 |
| Время работы нагрузок от аккумуляторного резерва | от 6 часов |
| Номинальный ток 24В | 40А |
| Питание светофоров 220В | 1,5 кВА |
| Пульт табло ~24В | 20А |
| Пульт табло 5В | 20А |
| Питание стрелочных электродвигателей переменного тока 3х220В | 4,4кВА |
| Питание стрелочных электродвигателей постоянного тока 3х220В | 3,2кВА |
| Питание ТРЦ 220В | 2,5 кВА |
| Питание ФРЦ | ПЧ50/25- 2 шт.  |
| Интерфейсы передачи данных в СТДМ | RS-485, Ethernet |
| Средняя наработка на отказ | 20000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
| Срок службы | 25 лет |
| Режим работы | непрерывный |